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Závaznost
Značky veličin nejsou závazné. 
Pro srozumitelnost a kompatibilitu vytvářených podkladů je však doporučeno jejich přednostní používání, přičemž:
Pro VŠKP je doporučeno pouze používání vybraných značek uvedených ve čtvrtém sloupci tabulek [Obr. C–1 - Obr. C - 7], které jsou vhodné a zavedené v oblasti mechaniky.
Mezinárodní značky jednotek jsou závazné, přičemž:
Pro VŠKP je navíc doporučeno pouze používání vybraných jednotek uvedených v pátém nejkrajnějším sloupci tabulek [Obr. C - 1 - Obr. C - 7], které jsou vhodné a zavedené v oblasti konstruování.	
Tisk
Značky veličin se tisknou kurzivou (skloněným písmem). Vyjadřuje-li index značku fyzikální veličiny (např. souřadnici) tiskne se též kurzivou, jinak (např. přídavné jméno) antikvou (stojatým písmem).
Poznámka: Jako vhodný typ písma („fontů“) pro tisk značek veličin kurzívou se osvědčil Times New Roman, naopak jako nevhodný se ukázal typ písma Arial.
Značky jednotek se tisknou antikvou (stojatým písmem).
Spojování a skládání
Jsou-li značky veličin spojeny v součinu, označuje se toto spojení jedním z následujících způsobů:
· ab, a b, a  b, a x b, přičemž:
· v některých oblastech, např. ve vektorové analýze se rozlišuje a  b a a x b
· v soustavách s omezeným počtem znaků lze používat i tečku na lince, tj.  a . b
Jsou-li značky veličin spojeny v podílu označuje se toto spojení jedním z následujících způsobů:
· , a/b, a  b-1, přičemž:
· při složitějších zápisech je nutné používat závorky:  = a/( b  c)
Je-li složená jednotka tvořena součinem dvou nebo více jednotek, označí se to jedním z těchto způsobů:
· N  m,  N m, přičemž:
· v soustavách s omezeným počtem znaků lze používat i tečku na lince, tj.  N . m
· druhá forma zápisu se může psát též bez mezery, s výjimkou případů, kdy značka některé jednotky je shodná se značkou předpony (např. mN značí miliNewton nikoli metrNewton)

Je-li složená jednotka tvořena podílem dvou jednotek, označí se to jedním z těchto způsobů:
· ,  m/s,   m  s-1, přičemž:
· za šikmou zlomkovou čarou „/“ (slash) nemá následovat na téže řádce znaménko násobení nebo dělení, pokud se nepoužijí závorky pro zamezení víceznačnosti (ve složitých případech je třeba použít negativní mocniny nebo závorky). 
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